別記様式１号

**バリアフリー基準適合証明依頼書**

平成　　年　　月　　日

　一般財団法人岩手県建築住宅センター　様

依頼者の住所又は

　　　　主たる事務所の所在地

依頼者の氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　印

　　代理者の住所又は

　　　　主たる事務所の所在地

　　　　　　　　　　　　　　　代理者の氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　印

下記の住宅は、生活再建住宅支援事業補助金交付要綱に定める復興住宅新築のバリアフリー対応の基準に適合していることについて、証明を依頼します。

この依頼書及び提出図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

【住宅の所在地（地名地番）】

【住宅の所有者名】

【住宅の建て方等】□一戸建ての住宅　　□一戸建ての併用住宅　　□共同住宅等

【住宅の専有面積】　　　　　　　　　　　　平方メートル

【住宅の構造】　　□木造　　□木造以外

【適用するバリアフリー対象住宅判定基準】（依頼者自己チェック）

　　□段差解消：高齢者等の寝室のある階の全居室、便所、浴室、洗面所、脱衣所、玄関ホール及びこれらをつなぐ廊下の床に段差の解消

　　□通行幅の確保：高齢者等の寝室のある階の全居室、便所、浴室、洗面所、脱衣所、玄関ホール及びこれらをつなぐ廊下幅は内法78㎝（柱の出ている部分は75㎝）以上。

　　　高齢者等の寝室のある階の全居室の出入口は、内法75㎝以上、浴室の出入口の幅は、内法60㎝以上

　　□浴室の広さ：短辺内法長さは130㎝以上有効面積は2㎡以上

　　□住宅内の階段の形状：階段の各部寸法は次の各式を満たすこと

　　　・踏面≧19.5㎝　・勾配≦22/21 ・55㎝≦（踏面）＋2×（蹴上げ）≦65㎝

　　□手すりの設置等：・浴室及び住宅内の階段（踊場を含む）には手摺を設置

　　　　　　　　　　　・２階以上の窓、バルコニーからの転落防止措置

　　□部屋の配置：高齢者等の寝室と便所は同一階に配置

【添付図書】

　□案内図　□配置図　□各階平面図（各室の名称、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法等を記入）□立面図（バルコニー手摺高さ、窓台（2階）の高さ等記入）

□その他（判定基準への適合性を判断出来る図書）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |
| --- | --- |
| ※受付欄 | ※料金欄 |
| 年　　月　　日 |
| 第　　　　　　　　号 |